\section{Fax}
    	\begin{figure}[ht!]
			\centering
			\includegraphics[scale=0.7]{fax.png}
		\end{figure}

        \begin{itemize}
                \item Der Scanner tastet die Vorlage ab und gibt die Daten an die Zentraleinheit weiter.
                \item Die Zentraleinheit ist ein Mikroprozessorsystem, das den Datenverkehr zwischen Scanner, Drucker und Modem regelt, und die Bedienelemente überwacht und verarbeitet.
                \item Das Modem überträgt und empfängt die Fax-Daten in der synchronen Betriebsart.
                \item Der Drucker gibt die Fax-Daten auf Papier wieder.
        \end{itemize}

        \subsection{Fax Gruppe 1}
            Ist ein veralteter Fax Standard zur Übertragung von analogen Abtastraten.
            Die Ausgabe wird über Frequenzen übertragen. Das heißt je dunkler ein Pixel,
            desto lauter/höher der Ton.
            Eine Übertragung (98 Zeilen/Zoll) braucht ca. 6 Minuten pro Seite.

        \subsection{Fax Gruppe 2}
            Ist ein veralteter Fax Standard zur Übertragung von analogen Abtastraten.
            Die Ausgabe ist eine Kombination aus Amplituden- und Frequenzmodulation.
            Dadurch stehen 2 Übertragungskanäle zur Verfügung.
            Eine Übertragung (100 Zeilen/Zoll) braucht ca. 3 Minuten pro Seite.

        \subsection{Fax Gruppe 3}
            Fax-Standard zur Übertragung digitaler Abtastraten im Festnetz.
            Es gibt drei verschiedene Modulationsverfahren (V.27ter, V.29, V.17).

        \subsection{Fax Gruppe 4}
            Dient zur Übertragung digitaler Abtastdaten im ISDN mit 64kBit/s und Auflösungen 200x200 - 400x400 dpi.
            Die Modulationsverfahren sind die selben von Gruppe 3.
            ISDN-Faxgeräte haben sich durch den hohen Preis nie durchgesetzt.

