\section{Lichtwellenleiter}
    \subsection{Multimode Fasern}
        



        \subsubsection{Kategorien}
        Die Faserkategorien OM1 und OM2 sind typischerweise für LED-basierte Anwendungen konzipiert, wobei durch die Reduzierung des Kerndurchmessers auf $50 µm$ die Modendispersion verringert und die Bandbreite somit erhöht werden konnte. Die Faserkategorien OM3 und OM4 sind nur noch mit $50 µm$ Kerndurchmesser erhältlich (G50/125) und für Hochgeschwindigkeits-Applikationen wie (10/40/100-)Gigabit-Ethernet oder Fibre Channel bei 850 nm vorgesehen.

\begin{figure}[ht!]
	\centering
	%\includegraphics[scale=1.0]{stp.png}
\end{figure}
			
